[Settings]
TimeBroadcast=15 //广播时间间隔
TimeOut=30       //通讯超时
TimeSync = 300  //对时
TimeAna = 0     //保护模拟量，0为可以召唤，非零不可以召唤
TimeGI= 900     //全数据
ProtectValue=1  //1为可以改定值，0为禁止修改定值
Signal=5,20     //事故总信号
SignalAlarm=5,21//告警总信号
ProtectEvent=20//要替换的保护事件描述的条数
Event=0        //通讯一常报警0不报警，1报警
Check103Equipment = 1 //对通用分类数据总查询
Trace103Monitor=1     //通讯监视报文功能

[ProtectEvent]
0=172.20.10.2,NSL641 //设备IP，设备名称
1=172.20.10.1,NSL641 

[CommState]    //设备的通讯状态点
5=13,10        //要监视设备的设备地址=虚拟设备的设备地址，设备通讯状态点的序号

[CommStateB]   //双网情况下的配置
5=13,10        //要监视设备的设备地址=虚拟设备的设备地址，设备通讯状态点的序号

[YBIndex]      //软压板转遥信
5=40           //设备地址=从第几个遥信点开始虚遥信

[设备名称]     //保护事件转虚遥信
VirDgt=100     //VirDgt=从第几个遥信点开始虚遥信
VirDgtNo=20    //VirDgtNo=虚遥信的个数
1=电流一段动作出口 //事件的序号=要替换的保护事件的事件名称

